DECT:Digital Enhanced Cordless Telecommunication增强数字无绳通讯
DFB:Distributed Feedback 分布反馈
DID:Direct Inward Dialing 直接中继方式，呼入直拨到分机用户
DLC:Data Link Control Layer 数据链路层
DLI:DECT Line Interface
DODI:Direct Outward Dialing One 一次拨号音
DPH:DECT Phone
DRC:Directional Response Cahracteristics 指向性响应
DS:Direct Sound 直正声
DSP:Digital signal Processing 数字信号处理
DSS：Deiision Support System 决策支持系统
DTMF:Dual Tone Multi-Frequency 双音多频
DTS:Dual -Technology Sensor 双鉴传感器
DWDM:Dense Wave-length Division Multiplexing 密集波分复用
DXC:Digital Cross-Connect 数字交叉连接

E:Emergency lighting照明设备
E:Equalizer 均衡器
E:Expander 扩展器
EA-DFB:Electricity Absorb-Distributed Feedback 电吸收分布反馈
ECC:Embedded Control Channel 嵌入或控制通道
EDFA:Erbium-Doped Fiber Amplifier掺饵光纤放大器
EDI:Electronic Data Interexchange 电子数据交换
EIC:Electrical Impedance Characteristics 电阻抗特性
EMC：Electro Magnetic Compatibiloty 电磁兼容性
EMI:Electro Magnetic Interference 电磁干扰
EMS:Electromagnetic Sensitibility 电磁敏感性
EN:Equivalent Noise 等效噪声
EP:Emergency Power 应急电源
ES:Emergency Sooket 应急插座
ES:Evacuation Sigvial疏散照明
ESA:Error SecondA 误码秒类型Ａ
ESB:ErrorSecondB 误码秒类型Ｂ
ESD:Electrostatic Discharge静电放电
ESR:Errored Second Ratio 误码秒比率
ETDM:Electrical Time Division Multiplexing电时分复用
ETSI:European Telecommunication Standards Institute欧洲电信标准协会
F:Filter 滤波器
FAB:Fire Alarm Bell 火警警铃
FACU:Fire Alarm Contrlol Unit 火灾自动报警控制装置
FC:Failure Count 失效次数
FC:Frequency Converter 频率变换器
FCC:Fire Alarm System 火灾报警系统
FCS:Field Control System 现场总线
FCU：Favn Coil Unit风机盘管
FD:Fire Door 防火门
FD:Flame Detector 火焰探测器
FD:Floor Distributor
FD:Frequency Dirsder 分频器
FDD:Frequency Division Dual 频分 双工
FDDI：Fiberdistributed Data Interface光纤缆分布式数据接口。
FDDIF:Fiber Distributed Data Inferface光缆分布数据接口
FDMA:Frequency Division Multiple Access频分多址
FE:Fire Extirguisher 消防电梯
FEBE:Far End Block Error远端块误码
FEXT:Far End Crosstalk 远端串扰
FFES:Foam Fire Extionuishing System泡沫灭火系统
FH:Fire hydrant 消火栓
FI:Fee Indicator 费用显示器
FL:Focal Length 焦距
FL:Fuzzy Logic 模糊逻辑
FM:Faiilt Management失效管理
FPA:Fire Public Address 火灾事故广播
FPD:Fire Public Derice 消防设施
FR:Frequency Response 频响
FRD:Fire Resis tamt Damper 防火阀
FRS:fire resistant shutter 防火卷帘
FSK:Frequency Shift Keying移频键控
FSU:Fixed Subscriber Unit单用户固定台
FTHD:Fixed temperatute Heat Detector 定温控测器
FTP:Foil Tnisted Pair金属箔双绞电缆
FTTB:Fiber To The Building 光纤到大楼
FTTC:Fiber To The Curb光纤到路边
FTTH:Fiber To The Home 光纤到家庭
FW:fire Wall 防火墙
FWHM:Full Width Half Maximum 脉冲的半高宽度

PACR：Attonuation to Crosstalk Ratio 衰减与串扰比

GAP:Gaussian (filtered)Frequency Shift Keying 高斯滤波频移键控
GBS:Glass Break Sensors 玻璃破碎传感器
GC:Generic Cabling 综合布线
GIB:Generic Information Block 通用信息模块
GNE:Gateway Network Element网关
GSM:Global System for Mobile communications全球移动通信系统
H:Hybrid 混合式
HCBS:High C Bus Servers Unit 高速C总线服务单元
HCS:Higher order Connection Supervision高阶连接监视
HD：Heat Detecter 感温探测器
HDB3:High Density Bipolar of order 3code 高密度双极性码
HDLC:High Data Link Control 高级数据链路控制
HDLC:High Digital Link Control 高级数据链路控制
HDSL:High-bit -rate Digital Subscriber Link 高比特数字用户链路
HDTV:High Definition Television 高清淅度电视
HEC:Header Ervor Control:信头差错控制域
HEMS:High -level Entity Management system高级实体管理系统
HFC:Hybrid fiber coax 光纤-同轴电缆混合系统
HGRP:Home Optical Network 华为公司专用协议
HIFI:High Fidelity 高保真度
HIPPI:High Performance Parrallel Interface高性能并行接口
HMP:Host monitoring protocol 宿主机监视协议
HOA:High Order Assembler高阶组装器
HOAPID:High Order Path Access Point Identifier高阶通道接入不敷出点标识符
HOI:High Order Interface高阶接口
HONET:Home Optical Network 华为综合业务接入网商标
HO-TCM:High Order Tandem Connection Monitor高阶通道串联连接监控
HOVC:High Order Virtual Container 虚容器
HPA:High order path Adaptation高阶适配
HPC:High order path Connection高阶通道连接
HPOM:High -order Path Overhead Monitor高阶通道开销监视器
HPP:High -order path Protection高阶通道保护
HP-RDI:Higher order path -Remote Defect Indication高阶通道接收缺陷指示
HP-REI:Higher order Path-Remote ErrorIndication高阶通道远端错误指示
HPT:High order path Termination高阶通道终端
HRDS:Hypothetical Reference Digital Section假设参考数字段
HSUT:High -order path Supervision Unequipped Termination高阶通道监控未装装载终
HVAC:Heating Ventilation Air Conditioning暖通空调
HWS:Hot Water Supply热水供应系统

I:Interference 串扰
IA:Intruder Alarm防盗报警
ICMP:Internet Control Message Protocol控制信息协议
IDC:Insucation Displacement Connection绝缘层信移连接件
IDS:Industrial Distribution System 工业布线系统
IFC:Intelligent Fire Controller 照明智能控制器
ILD:Inject Light Diode 注入式激光二极管
IM:Impedance Matching 阻抗匹配
IMA:Interactive Multimedia Association交互式多媒体协议
IM-DM:Intensity Modulation-Direction Modulation直接强度调制
IN:Information Network 信息网
IO：Information Outlet信息插座
IOS:Intelligent Out Station 智能外围站
IPEI:International Portable国际移动设备标识号
IPTU:Indoor Pan &Tilt Unit 室内水平俯仰云台
IPUI:International Portable User Identity国际移动用户标识号
ISD:Ionization Smoke Detector 离子感烟探测器
IT:Information Technology 信息技术
ITU:International Telecommunications Union 国际电信联盟
ITU-T:原名CCITT，是国际电信联盟的一个委员会
ITV:Interactive Tevevision 交互式电视
JIT-Discussion conference system 即席发言系统
L:Lens摄像机镜头
LAN:Local Area Network 局域网
LAPB：Link Access Procedure-Balanced 链路接入规程----平衡
LAPD:Link Access Procedure D-channel D信道链路访问协议
LCD:Liquid Crystal Display 液晶显示屏
LCL:Longituchinal Conrorsion Loss纵模变换损耗
LCN:Local Communication Network 本地通信网
LCS:Lower order Connection Supervision低阶连接监视
LD:Laser Diode激发二极管
LE:Local Exchange本地交换网
LED:Light Emittirng Diode发光二极管
LIU：Lightguide Interconnection Unit光纤互连装置
LLC:Logic Link Control Layer逻辑链路控制层
LLME:Low Layer Management Entity低层管理实体
LM:Lerel Modulation电平调节
LNA:Low Noise Amplifier低噪音放大器
LOF:Loss Of Frame 帧丢失
LOI:Low Order Interface低阶接口
LOP:Loss Of Pointer 指针丢失
LOS:Loss Of Signal 信号丢失
LO-TCM:Low Order Tandem Connection Monitor低阶通道串联连接监视器
LOVC:Low Order Virtual Container 低阶虚容器
LPA:Lower order qath Adaptation低阶通道适配
LPC:Lower order Path Connection低阶通道连接
LPOM:Low-order Path Overhead Monitor低阶通道开销监视器
LPP:Low-order Path Protection 低阶通道保护
LPT:Lower order Path Termination低阶通道终端
LSBCM:Laser Base Current Monitor激光器偏流监视
LSUT:Low -order path Supervision Unequipped 低阶通道监控未装载终端
LTC:Londline Trunk Coutroller有线线路分配器
LU:Line Unit 线路单元

MAC:Medium Access Control Layer 介质访问控制层
MBMC:Multiple Burst Mode Controller 多突发模式控制器
MCF:Message Communication Function消息通信功能
MD:Mediation Device中介设备

Actuator 执行器
A:Amplifier 放大器
A:Attendance员工考勤
A:Attenuation衰减
AA:Antenna amplifier 开线放大器
AA:Architectural Acoustics建筑声学
AC:Analogue Controller 模拟控制器
ACD:Automatic Call Distribution 自动分配话务
ACS:Access Control System出入控制系统
AD:Addressable Detector地址探测器
ADM:Add/Drop Multiplexer分插复用器
ADPCM:Adaptive Differential ulse Code Modulation 自适应差分脉冲编码调制
AF:Acoustic Feedback 声反馈
AFR:Amplitude /Frequency Response 幅频响应
AGC:Automati Gain Control自动增益控制
AHU:Air Handling Unit 空气处理机组
A-I:Auto-iris自动光圈
AIS:Alarm Indication Signal 告警指示信号
AITS:Acknowledged Information Transfer Service确认操作
ALC:Automati Level Control 自动平衡控制
ALS:Alarm Seconds 告警秒
ALU:Analogue Lines Unit 模拟用户线单元
AM:Administration Module管理模块
AN:Access Network 接入网
ANSI:American National Standards Institute美国国家标准学会
APS:Automatic Protection Switching 自动保护倒换
ASC:Automati Slope Control 自动斜率控制
ATH:Analogue Trunk Unit 模拟中继单元
ATM：Asynchrous Transfer Mode 异步传送方式
AU- PPJE:AU Pointer Positive Justification 管理单元正指针调整
AU:Administration Unit 管理单元
AU-AIS:Administrative Unit Alarm Indication SignalAU告警指示信号
AUG:Administration Unit Group 管理单元组
AU-LOP:Loss of Administrative Unit Pointer AU指针丢失
AU-NPJE:AU Pointer Negative Justification管理单元负指针调整
AUP:Administration Unit Pointer管理单元指针
AVCD:Auchio &Video Control Device 音像控制装置
AWG:American Wire Gauge美国线缆规格

BA:Bridge Amplifier桥接放大器
BAC:Building Automation & Control net建筑物自动化和控制网络
BAM:Background Administration Module后管理模块
BBER:Background Block Error Ratio背景块误码比
BCC:B-channel Connect ControlB通路连接控制
BD:Building Distributor
BEF:Buiding Entrance Facilities 建筑物入口设施
BFOC:Bayonet Fibre Optic Connector大口式光纤连接器
BGN:Background Noise背景噪声
BGS: Background Sound 背景音响
BIP-N:Bit Interleaved Parity N code 比特间插奇偶校验N位码
B-ISDN:Brand band ISDN 宽带综合业务数字网
B-ISDN:Broad band -Integrated Services Digital Network 宽带综合业务数字网
BMC:Burst Mode Controller 突发模式控制器
BMS:Building Management System 智能建筑管理系统
BRI:Basic Rate ISDN 基本速率的综合业务数字网
BS:Base Station基站
BSC:Base Station Controller基站控制器
BUL：Back up lighting备用照明

C/S: Client/Server客户机/服务器　C:Combines 混合器
C:Container 容器
CA:Call Accounting电话自动计费系统
CATV:Cable Television 有线电视
CC:Call Control 呼叫控制
CC:Coax cable 同轴电缆
CCD:Charge coupled devices 电荷耦合器件
CCF:Cluster Contril Function 簇控制功能
CD:Campus Distributor 建筑群配线架
CD:Combination detector 感温，感烟复合探测器
CDCA:Continuous Dynamic Channel Assign 连续的动态信道分配
CDDI:Copper Distributed Data 合同缆分布式数据接口
CDES:Carbon dioxide extinguisbing system 二氧化碳系统
CDMA:Code Division Multiplex Access 码分多址
CF:Core Function 核心功能
CFM:Compounded Frequency Modulation 压扩调频繁
CIS:Call Information System 呼叫信息系统
CISPR:Internation Special Conmittee On Radio Interference 国际无线电干扰专门委员会
CLNP:Connectionless Network Protocol 无连接模式网络层协议
CLP:Cell Loss Priority信元丢失优先权
CM:Communication Module 通信模块
CM:Configuration Management 配置管理
CM:Cross-connect Matrix交叉连接矩阵
CMI:Coded Mark Inversion传号反转码
CMISE:Common Management Information Service公用管理信息协议服务单元
CPE:Convergence protocol entity 会聚协议实体
CR/E:card reader /Encoder (Ticket reader )卡读写器/编码器
CRC:Cyclic Redundancy Check 循环冗佘校验
CRT:Cathode Ray Tabe 显示器，监视器，阴极射线管
CS: Convergence service 会聚服务
CS:Cableron Spectrum 旧纳档块化技术
CS:Ceiling Screen 挡烟垂壁
CS:Convergence Sublayer合聚子层
CSC:Combined Speaker Cabinet 组合音响
CSCW:Computer supported collaborative work 计算机支持的协同工作
CSES:Continuius Severely Errored Second 连续严重误码秒
CSF:Cell Site Function 单基站功能控制
CTB:Composite Triple Beat 复合三价差拍
CTD：Cable Thermal Detector 缆式线型感温探测器
CTNR:carrier to noise ratio 载波比
CW:Control Word 控制字

D:Directional 指向性
D:Distortion 失真度
D:Distributive 分布式
DA:Distribution Amplifier 分配的大器
DBA:Database Administrator数据库管理者
DBCSN:Database Control System Nucleus数据库控制系统核心
DBOS:Database Organizing System 数据库组织系统
DBSS:Database Security System 数据库安全系统
DC:Door Contacts大门传感器
DCC:Digital Communication Channel数字通信通路
DCN:Data Communication Network 数据通信网
DCP-I:Distributed Control Panel -Intelligent智能型分散控制器
DCS:Distributed Control System集散型控制系统
DDN:Digital Data Network 数字数据网
DDS:Direct Dignital Controller直接数字控制器
DDW:Data Describing Word 数据描述字

中国联通 China Unicom
中国移动China Mobile
网络容量 network capacity
交换容量exchange capacity
扩容Capacity Expansion
平滑升级smooth upgrade
射频Radio Frequencies
接收灵敏度Receive Sensitivity:
数据Data Options
传输速率Data Rate
电源部分Power supply
数据接口Data Interface
天线接口Antenna Interface
传输速率Baud Rate
用户交互界面User Interface
认证Certifications
网络数据传输数率 net data transfer rate
联通无限U-Max
旗下subordinate]
品牌 trademark
U-Info 互动视界
U-Magic 神奇宝典
U-Net 掌中宽带
U-Mail 彩e
U-Map 定位之星
U-Sms 联通在信
应用服务Application Service
产业价值链industrial value chain
战略目标strategic objective
渠道channel
转型transition/Transformation
推广extension
针对aim at
电信telecommunication
整合conformity
市场渗透率 market penetration factor
微观的microcosmic
科学技术science and technology
地理环境geographic environment
宏观的macroscopical
供应链supply chain
产品种类product variety
价格水平price level
销售方式modes of sale
客户client
敏感sensitivity
营业场所business ground or office
投诉complain
telecom operators 电信运营商
指标index
第二手资料secondary source data
第一手材料the first-hand material/first-hand data
分销商distributor
管理者administrative supervisor
增值 value increment
副总经理deputy general manager
交通枢纽traffic hub
渤海Bohai Sea
华北平原North China Plain
人力资源human resources
奖惩rewards and punishment
长江三角洲the Yangtze Delta
珠江三角洲Pearl River Delta
经济圈economic circle
经济一体化economic integration
地形terrain
地貌topographic feature
海岸线coast line
造纸paper making
胶片film
化工chemical industry]
矿产minerals
可支配收入disposable income
良性循环virtuous circles
生产总值total output value
人均国内生产总值per capita GDP
消费性支出nonproductive expenditure
衣、食、住、行basic life necessities of clothing, food, shelter and weans of travel
产业结构industrial structure
结构优化optimum structure
改革开放reform and opening
翻两番quadruple
可持续发展sustainable development
城市化urbanization